…………..……..…., dnia …………… r.

miejscowość data

……………………………………….

Nazwa, adres i dane kontaktowe oferenta

**FORMULARZ OFERTOWY**

dot. dostawy fabrycznie nowej kamery

do Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie

| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto (zł)** | **VAT**  **%** | **Cena jednostkowa brutto (zł)** | **Wartość brutto (zł)** | **Wskazanie**  **typu/modelu/**  **producenta** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Kamera DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo**  lub produkt o parametrach równoważnych:  ZESTAW ZAWIERA   * Kamera DJI Osmo Pocket 3 * Kabel PD (USB-C-USB-C) * Pokrowiec ochronny Osmo Pocket 3 * Pasek na nadgarstek * Uchwyt z gwintem 1/4" Osmo Pocket 3 * Nakładka szerokokątna na obiektyw Osmo Pocket 3 * Transmiter DJI Mic 2 * Osłona przeciwwietrzna na mikrofon DJI Mic 2 x1 * Magnetyczny klips DJI Mic 2 * Uchwyt z akumulatorem Osmo Pocket 3 * Mini statyw Osmo * Torba transportowa Osmo Pocket 3 * Instrukcja obsługi * Karta gwarancyjna   KAMERA:   * Wymiary: 139,7 x 42,2 x 33,5 mm * Waga: 179 g * Liczba mikrofonów: 3 * Rozdzielczość: 314x556; * Jasność: 700 nitów; * Obsługiwane karty SD microSD (do 512 GB) * Matryca 1-calowa matryca CMOS * Obiektyw: Ogniskowa równoważna: 20 mm; Przysłona: f/2.0; Zakres ostrości: od 0,2 m do ∞; * Zakres ISO: Zdjęcia: 50-6400; Filmy: 50-6400; Filmy w słabym oświetleniu: 50-16000; * Prędkość elektronicznej migawki: Zdjęcia: 1/8000-1 s; Filmy: 1/8000 s do limitu klatek na sekundę; * Maks. rozmiar obrazu: 16:9, 3840x2160; 1:1, 3072x3072; * Zoom: Zoom cyfrowy: Zdjęcia: 3840x2160; Filmy: 1080p, 4x; 2.7K, 3x; 4K, 2x; UVC & Livestream: 1080p, 4x; Slow Motion / Timelapse: niedostępny; * Tryby fotografii Single Shot: ok. 9,4 MP; Countdown: Off / 3 / 5 / 7 s; Panorama: 180°, 3 x 3 * Wideo w trybie Normal 4K (16:9): 3840×2160 @ 24/25/30/48/50/60FPS; 2.7K (16:9): 2688×1512 @ 24/25/30/48/50/60FPS; 1080p (16:9): 1920×1080 @ 24/25/30/48/50/60FPS; 3K (1:1): 3072×3072 @ 24/25/30/48/50/60FPS; 2160p (1:1): 2160×2160 @ 24/25/30/48/50/60FPS; 1080p (1:1): 1080×1080 @ 24/25/30/48/50/60FPS; 3K (9:16): 1728×3072 @ 24/25/30/48/50/60FPS; 2.7K (9:16): 1512×2688 @ 24/25/30/48/50/60FPS; 1080p (9:16): 1080×1920 @ 24/25/30/48/50/60FPS; * Slow Motion: 4K (16:9): 3840×2160 @ 120FPS; 2.7K: 2688×1512 @ 120FPS; 1080p: 1920×1080 @ 120/240FPS; * Hyperlapse: 4K/2.7K/1080p @ 25/30FPS: Auto / ×2 / ×5 / ×10 / ×15 / ×30; * Timelapse: 4K/2.7K/1080p @ 25/30FPS Interwały: 0,5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 s; Czas trwania: 5/10/20/30 min, 1/2/3/5/∞ h; * Motionlapse: 4K/2.7K/1080p @ 25/30FPS Interwały: 0,5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 s; Czas trwania: 5/10/20/30 min, 1/2/3/5 h; \*Umożliwia ustawienie czterech pozycji. * Wideo w słabym oświetleniu: 4K (16:9): 3840×2160 @ 24/25/30FPS; 1080p: 1920×1080 @ 24/25/30FPS; * Maks. bitrate wideo: 130 Mbps * Obsługiwany system plików: exFAT * Format zdjęć: JPEG/RAW * Format wideo: MP4 (H.264 / HEVC) * Wyjście audio: 48 kHz 16-bit; AAC   AKUMULATOR:   * Typ: LiPo * Pojemność: 1300 mAh * Energia: 10,01 Wh * Napięcie: 7,70 V * Czas pracy: ok. 166 min * Czas ładowania: ok. 16 min do 80%; ok. 32 min do 100% | **1 kpl.** |  |  |  |  |  |
| **RAZEM WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO** | | | | | |  |  |

Termin realizacji zamówienia: ………………………..

Gwarancja na przedmiot zamówienia: …………………………

Oferta ważna do: ………………………………………

Sposób i termin płatności: **sprzedaż z odroczonym terminem płatności - przelew w terminie 14 dni**   
od daty dostarczenia towaru wraz z prawidłowo wystawioną fakturą na wskazany numer rachunku bankowego dostawcy.

Koszt dostawy zamówienia do siedziby Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie pokrywa dostawca.

……………………………………

Podpis osoby upoważnionej